# Slot 3 Menu 2 Single Line Descriptions − EoE Status

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.02.003 | EoE Status | Initialising (0), Link Down (1), Not Applicable (2), Not Applicable (3), Ready (4), Active (5), Active With Errs (6) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
3.02.004 | EoE Network Message Count | 0.0 to 6553.5 Messages/s |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.02.006 | EoE IP Address | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |  | RO | IP | ND | NC | PT |
3.02.007 | EoE Subnet Mask | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |  | RO | IP | ND | NC | PT |
3.02.008 | EoE Default Gateway | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |  | RO | IP | ND | NC | PT |
3.02.011 | EoE Virtual MAC Address | 00:00:00:00:00:00 to FF:FF:FF:FF:FF:FF |  | RO | Mac | ND | NC | PT |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |