# Slot 3 Menu 9 Single Line Descriptions − Resources

Mode: Open‑Loop

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.09.010 | PreCritical Task % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.011 | Critical Task % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.012 | PostCritical Task % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.020 | PreCritical Task Worst % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.021 | Critical Task Worst % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.022 | PostCritical Task Worst % Free | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.023 | OutData Position % | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.09.030 | PCB Temperature | -128 to 127 °C |  | RO | Num | ND | NC |  |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |